---
年销售额占比: 约2–5%（FY2025，液冷连接器及散热系统占集团总营收比例）
预计出货量: 约80–120万套（估算，含UQD快拆接头及液冷管路组件）
单价: 约50–200美元/套（估算，标准UQD接头约50–80美元，高速/大流量型号约100–200美元）
segment: 液冷 / 散热
---

# 产品介绍

> 如果把液冷系统比作数据中心的"血液循环系统"，那UQD快拆接头就是这个系统中的"血管接口"——它连接着冷板（心脏附近的毛细血管）和主管路（大动脉），在承受0.3–0.6 MPa工作压力的同时，还要支持单手盲插、防误插、零泄漏断开。没有它，冷板就无法接入冷却液循环，整个散热系统将是一盘散沙。

中航光电的液冷连接器产品覆盖**UQD快拆接头（Universal Quick Disconnect）、液冷管路组件、液冷分配单元（CDU）接口、浸没式液冷连接器**等多个品类：

- **UQD快拆接头**：符合UQD国际标准（如UQD04、UQD06等规格），支持单手盲插、自密封、防误插。接头内部采用弹簧加载的阀芯结构，断开时自动密封，防止冷却液泄漏。是英伟达GB300/GB200液冷系统的标配连接件。
- **液冷管路组件**：集成UQD接头、不锈钢波纹管或PTFE软管、固定夹具等，形成即插即用的液冷管路模块，降低数据中心现场安装难度。
- **浸没式液冷连接器**：用于浸没式液冷（单相/两相）系统中的冷却液进出接口，需承受更高的化学腐蚀性和温度范围。

在AI产业链中，中航光电的液冷连接器是**液冷系统的"血管接口"**——虽然单套价值不高（50–200美元），但每柜用量大（200–300套），且对系统可靠性至关重要（任何一处泄漏都可能导致服务器宕机）。

# 关键规格

| 指标 | UQD04标准型 | UQD06大流量型 | 浸没式液冷接头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通径 | 4 mm | 6 mm | 8–12 mm |
| 最大工作压力 | 1.0 MPa | 1.0 MPa | 0.5 MPa |
| 工作温度范围 | -40℃ ~ +120℃ | -40℃ ~ +120℃ | -40℃ ~ +80℃ |
| 连接方式 | 单手盲插、自密封 | 单手盲插、自密封 | 螺纹锁紧 |
| 密封材料 | EPDM/FKM | EPDM/FKM | FFKM全氟醚橡胶 |
| 材质 | 不锈钢316L | 不锈钢316L | 不锈钢316L/镍基合金 |
| 泄漏率 | < 0.01 mL/次断开 | < 0.01 mL/次断开 | 零泄漏 |
| 插拔寿命 | >10,000次 | >10,000次 | >5,000次 |
| 典型应用 | GPU/CPU冷板连接 | CDU主管路连接 | 浸没式液冷槽 |

> 数据来源：中航光电产品样本、UQD国际标准、英伟达液冷技术规范。具体规格以官方技术文档为准。

# AI产业链角色

> 液冷连接器是AI数据中心液冷系统中**"用量大、价值适中、安全关键"**的零部件。单柜200–300套的用量使其总BOM价值不可忽视，而其防泄漏性能直接决定了整个机柜的服务器安全。

- **冷板与管路的"血管接口"**：每片液冷冷板都有进液口和出液口，通过UQD接头与主管路连接。英伟达GB300 NVL72单柜117片冷板，加上CDU、 manifold等，共需约200–300套UQD接头，单柜接头价值约3,000–5,000美元。
- **防泄漏是生命线**：数据中心对冷却液泄漏零容忍（水/乙二醇进入服务器将导致短路和硬件损坏）。UQD接头的自密封阀芯在断开时能瞬间关闭流道，泄漏量<0.01 mL/次，是保障系统安全的关键设计。
- **盲插设计适配高密度机柜**：GB300 NVL72机柜内部空间极其紧凑，UQD接头的盲插设计允许运维人员在无法目视的情况下完成连接，大幅提升现场安装效率。
- **国产替代加速**：UQD快拆接头长期被派克汉尼汾（Parker）、史陶比尔（Stäubli）等美国/瑞士厂商垄断，单价高、交货周期长。中航光电是国内少数通过UQD标准认证的厂商，其产品在性能（耐压、耐温、插拔寿命）上已接近进口水平，价格约为进口产品的60–70%。
- **从接头到液冷系统解决方案**：中航光电正在从单一UQD接头向"接头+管路+分配单元"的液冷系统组件延伸，与英维克、维谛技术等系统集成商合作，提供模块化液冷连接方案。

# 其他说明

- **年销售额占比**：约2–5%为**估算**值。中航光电营收中液冷连接器及散热系统占比仍较小（约2–5%），电连接器和光连接器仍是绝对主力。但液冷业务增速最快，是未来3–5年最具爆发潜力的业务板块。
- **出货量**：2026年预计约80–120万套为**估算**。随着AI服务器液冷渗透率从5%提升至30%+，以及国内CSP（字节、阿里、腾讯等）数据中心液冷改造，UQD接头需求将进入高速增长期。
- **单价口径**：50–200美元/套为**估算**。标准UQD04接头约50–80美元/套；大流量UQD06约80–120美元/套；集成管路组件（接头+软管+夹具）约150–250美元/套。进口品牌（Parker、Stäubli）价格约为国产的1.5–2倍。
- **技术约束**：
  - 密封材料：UQD接头需要在乙二醇水溶液中长期工作（10年以上），EPDM/FKM橡胶的耐化学腐蚀性和耐老化性是关键。航空级密封材料技术由海外厂商主导。
  - 弹簧阀芯：阀芯的弹簧力、密封面加工精度、表面处理（镀镍/镀铬）直接影响插拔手感和密封寿命。阀芯加工精度需达到μm级。
  - 标准化认证：UQD接头需通过ISO 7241、英伟达液冷规范等标准认证，认证周期长、测试项目多（耐压、脉冲、温度循环、振动、盐雾等）。
- **竞争动态**：
  - 海外：派克汉尼汾（Parker Hannifin，美国）、史陶比尔（Stäubli，瑞士）、安费诺（Amphenol，美国）等占据高端市场。
  - 国内：中航光电、永贵电器（300351.SZ）、航天电器（002025.SZ）等。中航光电在军工液冷连接器领域积累最深，向民用数据中心延伸最具优势。
- **产能布局**：国内主力产线在河南洛阳（总部）、广东东莞（华南基地）、江苏泰兴（华东基地）等地。

# 产品细分清单

| 分类 | 型号 | 通径 | 主要应用 | 单价（美元/套，估算） |
| --- | --- | --- | --- | ---: |
| UQD快拆接头 | UQD04 | 4 mm | GPU/CPU冷板进出液口 | 50–80 |
| UQD快拆接头 | UQD06 | 6 mm | CDU主管路、manifold连接 | 80–120 |
| UQD快拆接头 | UQD08 | 8 mm | 大流量CDU、浸没式液冷 | 120–180 |
| 液冷管路组件 | 集成软管+接头 | 4–8 mm | 现场即插即用模块 | 150–250 |
| 浸没式液冷接头 | 螺纹锁紧型 | 8–12 mm | 浸没式液冷槽进出液 | 200–350 |

> 注：以上分类和单价为估算值（来源：公司年报、券商研报、产业链调研），具体以官方披露为准。

### 上游产品

- [久立特材-特种不锈钢管](久立特材-特种不锈钢管.md)：未确认：中航光电是液冷连接器及快拆接头龙头，产品管路组件需要特种不锈钢管材；久立特材是国内最大工业用不锈钢管企业，主要客户包括中石化、中石油等工业企业，其产品规格与液冷管路需求吻合。但搜索未找到两者直接供应关系的公开报道。属产业配套推断，暂保守保留。

### 下游产品

- [双鸿-液冷冷板](双鸿-液冷冷板.md)：中航光电是国内液冷连接器龙头，推出OCP标准UQD系列接头和盲插快接头TSF系列，液冷冷板组件需配套液冷连接器，双鸿等冷板厂商与中航光电在AI服务器液冷方案中形成配套（来源：新浪财经、财联社2025年1月报道）。
