---
年销售额占比: 约80–90%（FY2025，不锈钢管及特种合金管材占集团总营收比例）
预计出货量: 约18–22万吨（估算，含无缝管、焊接管、管件等）
单价: '约5,000–50,000美元/吨（估算，普通304管约5,000–8,000美元/吨，镍基合金管约30,000–50,000美元/吨）'
segment: 特种钢材
---

# 产品介绍

> 如果把液冷系统比作数据中心的"血管网络"，那特种不锈钢管就是构成这些血管的"管壁材料"。它不仅需要承受高压冷却液的冲刷，还要在数十年使用周期内保持极致的耐腐蚀性和纯净度——任何微小的腐蚀产物或杂质都可能污染冷却液、堵塞微通道冷板，甚至导致服务器宕机。

久立特材的特种不锈钢管及合金管材产品覆盖**全系列不锈钢（304/316/321/347等）、超级奥氏体不锈钢（904L、254SMO等）、双相不锈钢（2205、2507等）、镍基耐蚀合金（Inconel 625/690、Incoloy 800/825、Monel 400等）、钛合金（TA1/TA2/TA9等）**等。产品形态包括无缝管、焊接管、U型管、盘管、管件、法兰、预制模块等，口径从φ3mm到φ2,600mm，壁厚从0.5mm到80mm，是国内产品规格覆盖最广的特种管材厂商。

在AI数据中心液冷系统中，久立特材的材料主要用于：
- **液冷管路系统**：CDU到机柜之间的供回液主管路、支管路、歧管（Manifold）
- **泵体及阀体**：液冷泵的泵壳、叶轮、阀门壳体等过流部件
- **换热器**：CDU内部的板式/管壳式换热器管束
- **冷板连接管**：GPU/CPU冷板与歧管之间的柔性连接管或硬管

# 关键规格

| 指标 | 316L奥氏体不锈钢管 | 2205双相不锈钢管 | Inconel 625镍基合金管 |
| --- | --- | --- | --- |
| 耐腐蚀等级 | 优良（一般腐蚀环境） | 优异（含氯离子环境） | 卓越（强腐蚀/高温环境） |
| 抗拉强度 | ≥485 MPa | ≥655 MPa | ≥827 MPa |
| 屈服强度 | ≥170 MPa | ≥450 MPa | ≥414 MPa |
| 最高工作温度 | 400℃ | 300℃ | 980℃ |
| 表面粗糙度（BA级） | Ra ≤ 0.8 μm | Ra ≤ 0.8 μm | Ra ≤ 0.8 μm |
| 表面粗糙度（EP级） | Ra ≤ 0.25 μm | Ra ≤ 0.25 μm | Ra ≤ 0.25 μm |
| 典型应用 | 一般液冷管路、泵壳 | 海水冷却、高氯环境 | 核电蒸发器、航空航天 |

> 数据来源：久立特材官网、产品样本、ASME/GB标准。具体规格以官方技术文档和材质证书为准。

# AI产业链角色

> 特种不锈钢管是AI数据中心液冷系统中**"看不见却不可或缺"**的基础材料。液冷系统的可靠性在很大程度上取决于管路材料的选择——一旦管路腐蚀穿孔或焊缝开裂，冷却液泄漏将直接威胁价值数百万美元的AI服务器集群。

- **液冷系统管路核心材料**：AI数据中心液冷系统需要使用大量不锈钢管路来输送冷却液（通常为乙二醇水溶液或去离子水）。久立特材的316L和2205双相钢管是主流选择，其优异的耐腐蚀性可确保系统在20年以上生命周期内不发生泄漏。
- **CDU内部结构件**：CDU（冷却液分配单元）内部的换热器管束、泵壳、阀门、过滤器壳体等均需使用不锈钢或镍基合金材料。久立特材的精密管材和管件可一站式供应CDU制造商（如维谛技术、英维克、台达等）。
- **高纯净度要求**：半导体和AI数据中心对冷却液的纯净度要求极高（颗粒度<10μm，离子含量<ppb级）。久立特材的EP级（电解抛光）管材内表面粗糙度可控制在Ra 0.25μm以下，几乎无微观缺陷，不会脱落金属颗粒污染冷却液。
- **核电级品质背书**：久立特材是全球仅有的4家能生产核电蒸汽发生器U型传热管的企业之一，其质量管理体系（ISO 9001、ASME NPT、PED、TÜV等）达到核电级标准。这种品质能力可直接迁移到对可靠性要求同样严苛的数据中心液冷领域。
- **国产替代空间大**：高端特种合金管材（尤其是镍基合金管、钛合金管）长期被日本住友金属、瑞典山特维克、美国哈氏合金等海外厂商垄断。久立特材是国内唯一能在核电、半导体、航空航天等最严苛领域与海外厂商正面竞争的特种管材企业。

# 其他说明

- **年销售额占比**：约80–90%为**估算**值。久立特材的核心业务为不锈钢无缝管、焊接管及管件，合计占总营收的绝大部分。棒材、复合管、贸易等其他业务约占10–15%。
- **出货量**：2026年预计约18–22万吨为**估算**。2025年实际出货量约15–18万吨，随着核电、油气、数据中心等下游需求增长，产能持续扩张。
- **单价口径**：5,000–50,000美元/吨为**估算**。普通304/316L不锈钢管约5,000–8,000美元/吨；2205双相钢管约12,000–18,000美元/吨；Inconel 625等镍基合金管约30,000–50,000美元/吨；核电蒸发器U型管单价更高。
- **技术约束**：
  - 材料纯净度：高端管材要求钢中夹杂物（氧化物、硫化物）级别≤1.0级，需要VIM+VAR双真空冶炼。
  - 冷轧工艺：超薄壁管（壁厚<1mm）的冷轧和退火工艺难度极大，需要专用轧机和精确的张力控制。
  - 焊接质量：焊接管焊缝的耐腐蚀性通常低于母材，需采用TIG、等离子焊等先进工艺并进行100%射线检测。
  - 表面处理：EP级管材需经过电解抛光、纯水清洗、氮气吹扫等多道工序，洁净度需达到SEMI F20标准。
- **竞争动态**：
  - 海外：日本住友金属（Sumitomo Metals）、瑞典山特维克（Sandvik）、美国哈氏合金（Haynes）、德国Butting等。
  - 国内：久立特材、武进不锈（603878.SH）、永兴材料（002756.SZ）、太钢不锈（000825.SZ）等。久立特材在高端领域（核电、镍基合金、钛合金）优势明显。
- **产能布局**：国内主力产线在浙江湖州（总部），拥有国内最大的不锈钢管生产基地之一；正在建设中的新产能包括核电及高端管材项目。

# 产品细分清单

| 分类 | 材质 | 主要应用 | 单价（美元/吨，估算） | 说明 |
| --- | --- | --- | ---: | --- |
| 奥氏体不锈钢无缝管 | 304/316L/321 | 一般液冷管路、化工管道 | 5,000–8,000 | 出货量最大，标准化产品 |
| 双相不锈钢无缝管 | 2205/2507 | 海水冷却、高氯环境液冷 | 12,000–18,000 | 强度是316L的2倍，耐蚀性更优 |
| 镍基合金管 | Inconel 625/690 | 核电蒸发器、极端腐蚀环境 | 30,000–50,000 | 技术壁垒最高，毛利率最高 |
| 钛合金管 | TA1/TA2/TA9 | 海水淡化、强腐蚀化工 | 25,000–40,000 | 密度低、耐蚀性极佳 |
| 超高纯不锈钢管 | 316L EP/BA | 半导体气体输送、高纯液冷 | 15,000–25,000 | 内表面粗糙度Ra≤0.25μm |

> 注：以上分类和单价为估算值（来源：公司年报、券商研报、行业调研），具体以官方披露为准。

### 上游产品

- [金钼股份-钼](金钼股份-钼.md)：久立特材年报披露其产品含钼不锈钢及耐蚀合金管，控股股东久立集团专门设立资源子公司布局镍、铬、钼等原材料，钼是高端不锈钢合金的核心添加元素，但与金钼股份的直接采购合同缺乏公开报道（产业原材料配套推断）。

### 下游产品

- [中航光电-液冷连接器及UQD快拆接头](中航光电-液冷连接器及UQD快拆接头.md)：未确认：中航光电是液冷连接器及快拆接头龙头，产品管路组件需要特种不锈钢管材；久立特材是国内最大工业用不锈钢管企业，主要客户包括中石化、中石油等工业企业，其产品规格与液冷管路需求吻合。但搜索未找到两者直接供应关系的公开报道。属产业配套推断，暂保守保留。
- [飞龙股份-液冷泵](飞龙股份-液冷泵.md)：未确认：WebSearch未找到飞龙股份与久立特材直接采购关系的报道。久立特材是国内不锈钢管龙头，主要客户为中石化、中石油及电力能源企业，未涉及液冷泵行业。飞龙液冷泵产品以电子泵和温控阀为主，泵体不锈钢用量及具体供应商不明。属产业常识推断，但未有证据，保守保留。
