---
年销售额占比: 氟化液/数据中心冷却液业务约占3M总营收2%-3%（估算）
单价: 氟化液约50-200美元/公斤（因型号和纯度差异较大）
segment: 液冷 / 散热
上游到底: 是
---

# 产品介绍
3M的氟化液（Fluorinated Fluids）是数据中心浸没式液冷技术的核心冷却介质，主要包括Fluorinert系列（全氟碳化合物）和Novec系列（氢氟醚）。这些冷却液具有优异的化学惰性、热传导性能、电气绝缘性和材料兼容性，可直接与IT设备（服务器、GPU加速卡）接触进行散热。

# 关键规格
- **Fluorinert FC-40**：沸点165°C，导热系数0.065 W/m·K，介电强度40kV/0.1英寸；
- **Fluorinert FC-770**：沸点95°C，适合两相浸没式冷却；
- **Novec 649**：沸点49°C，GWP（全球变暖潜能值）仅为1，环保性能优异；
- **Novec 7000**：沸点34°C，适合低温应用场景；
- **化学惰性**：不与电子元器件、PCB材料发生反应。

# AI产业链角色
氟化液处于AI算力产业链的**液冷/散热层**，是浸没式液冷系统的核心冷却介质。向上采购氟化工原料（氢氟酸、六氟丙烯等），向下供应给液冷系统集成商（英维克、维谛技术等）和数据中心运营商（微软、谷歌、字节跳动等）。

# 其他说明
- 全球数据中心浸没式冷却液市占率约60%，绝对龙头；
- 2022年底宣布2025年前退出PFAS生产，传统氟化液面临转型；
- Novec系列（氢氟醚）是替代方向，环保性能更好；
- 国内厂商（巨化股份、新宙邦）正在加速国产替代；
- AI服务器功率密度飙升（单柜100kW+）推动浸没式液冷需求爆发。

### 上游产品

（已到最上游原材料/源头）

### 下游产品

- [维谛技术-CDU冷却液分配单元](维谛技术-CDU冷却液分配单元.md)：3M是全球氟化液（浸没液冷冷却液）龙头供应商，维谛技术CDU方案采用绝缘冷却液（氟化液）作为载冷剂，3M氟化液是数据中心液冷系统标准选型之一（维谛技术官网液冷解决方案说明）。
- [英维克-液冷系统](英维克-液冷系统.md)：浸没式液冷数据中心使用的氟化液市场由3M、Shell等跨国企业主导，英维克提供涵盖浸没液冷的全链条液冷解决方案，3M氟化液是液冷核心耗材（来源：100summit.com，envicool.com）。
- [高澜股份-液冷散热](高澜股份-液冷散热.md)：3M是全球主要氟化液（浸没式液冷工质）供应商之一，高澜股份提供液冷散热解决方案，浸没式液冷需要采购3M等品牌氟化液；据艾邦笔电论坛液冷产业链分析，电子氟化液主要由3M和Solvay等海外企业供应，高澜股份等液冷系统商为其下游采购客户。
