---
年销售额占比: 约86%+（锗系列产品合计约6.63亿元，含锗材料、红外锗、太阳能锗、四氯化锗；另磷化铟等半导体材料0.85亿元占11%）
预计出货量: 锗系列产品年产数十吨级；磷化铟衬底现有产能15万片/年，扩产后将达45万片/年
单价: >-
  金属锗约1.5-2万元/公斤；磷化铟衬底2英寸约500-800美元/片、4英寸约2000-3000美元/片、6英寸约5000-8000美元/片（估算，受缺货影响价格波动大）
segment: 有色金属
上游到底: 是
---

# 产品介绍
云南锗业的锗材料产品覆盖从原材料到深加工的全链条，包括材料级锗产品（锗锭、二氧化锗）、光伏级锗产品（太阳能电池用锗晶片）、红外级锗产品（锗镜片、红外光学系统）、光纤级锗产品（四氯化锗），以及化合物半导体材料（磷化铟InP衬底、砷化镓GaAs晶片）。

# 关键规格
| 产品 | 类型 | 规格 | 应用领域 |
|------|------|------|---------|
| 锗锭/二氧化锗 | 材料级 | 5N-6N纯度 | 基础原材料、出口 |
| 红外锗镜片 | 红外级 | 各种尺寸 | 红外热像仪、夜视仪、军事装备 |
| 太阳能锗晶片 | 光伏级 | 4英寸 | 空间太阳能电池（卫星/航天器） |
| 四氯化锗 | 光纤级 | 电子级 | 光纤预制棒掺杂剂 |
| 磷化铟衬底 | 半导体级 | 2-6英寸，6N纯度 | 光通信激光器/探测器、VCSEL |
| 砷化镓晶片 | 半导体级 | 2-6英寸 | 射频器件、LED、VCSEL |

**磷化铟技术参数**：
- 纯度：6N级（99.9999%）
- 良率：70-75%
- 6英寸量产：国内唯一，芯片成本可降低70%

# AI产业链角色
在AI算力产业链中，云南锗业的锗材料主要通过两条路径参与：

1. **磷化铟衬底**：是800G/1.6T光模块光芯片（EML/DFB激光器、探测器）的核心衬底材料。磷化铟是III-V族化合物半导体，是高速光通信芯片不可替代的衬底材料。随着AI数据中心光模块需求爆发，磷化铟衬底全球缺口超70%，价格持续飙升。

2. **四氯化锗**：用于光纤预制棒掺杂，提高光纤折射率和传输效率。AI数据中心内部及互联需要大量光纤，推动四氯化锗需求。

公司是国内磷化铟衬底绝对龙头（市占率80%+），6英寸量产突破后卡位AI算力核心原材料。华为哈勃投资持股鑫耀半导体23.91%，深度绑定国产光通信供应链。

# 产品细分清单
- 锗锭/二氧化锗（材料级）
- 红外锗镜片/光学系统（红外级）
- 太阳能锗晶片（光伏级）
- 光纤用四氯化锗（光纤级）
- 磷化铟衬底InP（半导体级，2-6英寸）
- 砷化镓晶片GaAs（半导体级）

### 上游产品

（已到最上游原材料/源头）

### 下游产品

- [中际旭创-800G光模块](中际旭创-800G光模块.md)：云南锗业是国内同时掌握磷化铟和砷化镓衬底量产技术的唯一企业，其InP衬底是EML/DFB激光器（800G光模块核心芯片）的关键原料，锗材料也用于光探测器，云南锗业是800G光模块上游光芯片材料供应链的关键节点（来源：东方财富《云南锗业：光模块上游材料龙头》，2025年10月）。
