---
年销售额占比: 约25%（估算，AI服务器及数据中心VRM相关收入占MPS总营收比例）
预计出货量: 约2–3亿颗（DrMOS、控制器、POL等VRM芯片合计，估算/预计）
单价: 2–50美元/颗（依具体型号差异大，估算）
segment: 电源管理芯片
上游到底: 是
---

# 产品介绍

如果把 GPU 比作一座耗电巨大的城市，那 VRM（Voltage Regulator Module）就是这座城市里的「变电站 + 配电所」——它负责把来自 Power Shelf 的 50V 高压直流电，一步步降压、稳压，转换成 GPU/CPU 能直接使用的 0.5V–1V 超低电压、上千安培的超大电流。MPS 的电源管理芯片（含 DrMOS、多相控制器、POL 转换器等）正是这座「变电站」里的核心控制与功率器件，决定了 AI 服务器能不能稳定吃下 1,400W 的 B300 GPU。

MPS 是全球领先的 fabless 电源管理 IC 公司，在英伟达 GB200/GB300 世代中长期占据 VRM 核心供应商地位。虽然在 GB300 的 DrMOS 供应中份额有所下滑，但仍在控制器领域保持较强话语权，并在 Rubin 平台有望夺回更高份额。

# 关键规格

MPS 为 AI 服务器提供的 VRM 芯片族覆盖从机架级 48V/50V 输入到芯片级 0.5V–1V 输出的完整电源树。以下为代表性产品规格范围：

| 指标 | 参数 |
| --- | --- |
| 输入电压 | 48V / 50V DC（机架级母线）→ 12V / 5V（中间总线）→ 0.5V–1.0V（GPU/CPU 核心）|
| 输出电压 | 0.5V–1.8V（核心供电）；3.3V / 5V（辅助供电）|
| 输出电流 | 单相 DrMOS：30–60A 连续电流；多相并联可支持 1,000A+ 总输出 |
| 效率 | 峰值效率 >93%（多相方案，来源：MPS 官网 / 竞品对标测试）|
| 开关频率 | 500 kHz – 2 MHz（依负载与方案可调）|
| 封装形式 | QFN、PowerPAK、FC-BGA 等 |
| 数字接口 | PMBus / SVID / PWM-VID，支持动态调压与遥测 |

> 注：具体型号参数差异大，上表为代表性范围。

# AI产业链角色

> MPS VRM 是 AI 服务器供电链路中**「高瓦数落地的最后一公里」**：没有它，Power Shelf 提供的 50V 电无法被 GPU/CPU 直接消费；它的效率、电流密度和可靠性直接决定了整柜能否稳定跑满 120kW。

- **链中地位**：非链主，但属于**高粘性、高壁垒**的关键配套芯片。英伟达 GB300 单柜需要数百颗 DrMOS 和多相控制器，MPS 与 AOS、Renesas 等形成寡头供应格局。
- **价值放大**：单柜 VRM 芯片 BOM 价值量约数千至一万美元（估算，来源：券商 BOM 研报）；虽然单价低，但用量极大（每机柜数百颗 DrMOS + 数十颗控制器），且对系统稳定性至关重要。
- **capex 风向标**：VRM 芯片的拉货节奏与 AI 服务器出货量高度同步；MPS 企业数据业务 2026 年增长下限指引 50%，可直接反映云厂商 capex 强度。

# 其他说明

- **单价口径**：2–50 美元/颗为**估算**范围。DrMOS 单价较低（GB300 世代因规格降级与竞争加剧，单价较 GB200 下降约 50%）；多相数字控制器单价较高，可达 10–50 美元；集成电源模块（Module）ASP 更高。
- **出货量**：2026 年约 2–3 亿颗为**估算/预计**，涵盖 DrMOS、控制器、POL 等所有数据中心 VRM 芯片口径，非单一型号。
- **份额变化**：GB300 DrMOS 主供由 MPS 转为 AOS（70% 份额），MPS 退为二供（约 30%，来源：郭明錤，2025-02）；但控制器仍主要由 MPS 供应，且 MPS 预期在 Vera Rubin 平台可夺回约 70% 份额（来源：Kavout 研报，2026-05）。
- **技术约束**：随着 GPU TDP 从 700W→1,400W→未来更高，VRM 需要在更高电流密度下维持效率，对 DrMOS 导通电阻、封装散热、多相均流控制提出持续挑战。MPS 正推进 800V 数据中心供电方案（采样中，预计 2027 年后放量）。

# 产品细分清单

| 分类 | 组件 | 单价（美元，估算） | 单位 | 数量/柜 | 说明 |
| --- | --- | ---: | --- | ---: | --- |
| **功率级** | DrMOS / SPS（5×5 封装） | 1–5 | 颗 | ~400–600 | GB300 每柜用量较 GB200 增加约 30%，单价下降约 50% |
| **控制器** | 多相 PWM 控制器 | 10–50 | 颗 | ~20–40 | 负责 OCL 保护与相位管理；GB300 每柜用量较 GB200 增加约 60% |
| **负载点** | POL DC-DC 转换器 | 1–10 | 颗 | ~100–200 | 为 HBM、NIC、SSD 等外设提供辅助电源 |
| **电源模块** | 集成 VRM Module | 50–200 | 个 | ~10–20 | 高集成度方案，ASP 更高，是未来产品方向 |

> 来源：郭明錤供应链报告、券商 BOM 估算、MPS 产品资料。

### 上游产品

（已到最上游原材料/源头）

### 下游产品

- [工业富联-整机柜组装](工业富联-整机柜组装.md)：MPS推出针对AI服务器的新一代超高功率密度VRM方案，工业富联作为英伟达AI服务器最大组装厂（基板市占超50%），其产品中需使用VRM电源管理芯片，MPS是该环节主要供应商（据MPS官网及AI服务器电源芯片行业分析，MPS、茂睿芯等是AI服务器VRM主力供应商）。
- [英伟达-GB300_NVL72_整机柜](英伟达-GB300_NVL72_整机柜.md)：Monolithic Power Systems（MPS）是 AI 服务器 VRM 控制器的核心供应商，参与 NVIDIA GB300 800VDC 电源架构联盟（NVIDIA 官方博客 / Power Electronics News），为 GB300 GPU/CPU 供电链提供多相 VRM 控制器。
